**Для предотвращения взрыва при обращении с газом**

* + периодически проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;
	+ газовый баллон должен стоять в хорошо проветриваемом помещении или на улице;
	+ не проверять утечку газа пламенем спички;
	+ если в семье есть малолетние дети, при уходе из дома закрывать газ с помощью крана, расположенного на газовой трубе.

**- при появлении запаха газа необходимо:**

* + эвакуировать из квартиры жильцов;
	+ немедленно закрыть кран газопровода или вынести из помещения газовый баллон и проветрить помещение;
	+ не пользоваться спичками, зажигалками, свечами, телефоном, не курить, не включать электрическое освещение;
	+ срочно вызвать аварийную газовую службу.